[ ]  1. Check vehicle service information and determine the specified procedure for removal and reinstallation of the radiator. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Evaluation (Enter number from 4, 3, 2, 1) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meets ASE Task: A1 – D-9 – P-2

Time on Task:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Make/Model/Year:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VIN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Radiator Replacement**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  2. Drain the coolant and dispose or recycle.

 **NOTE:** Many vehicle manufacturers recommend that new coolant be installed whenever servicing the cooling system and that the old coolant not be used.

 **\_\_\_\_\_\_** Recycled

 **\_\_\_\_\_\_** Disposal (describe how the coolant was properly disposed) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [ ]  3. Coolant capacity is \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 [ ]  4. Remove the radiator from the vehicle.

 Instructor OK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 [ ]  5. Install the Radiator in the vehicle.

 Instructor OK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  6. Refill the cooling system and bleed air from the system according to the vehicle manufacturer’s recommended procedure.

 Instructor OK \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_