**Meets ASE Task: :** (A4-E-1) P-1 Perform pre-alignment inspection, measure vehicle ride height; determine needed action.

Name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Time on Task:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Make/Model/Year:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VIN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Evaluation (Enter number from 4, 3, 2, 1) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pre-Alignment Inspection**

Page 372

**1.** Check tires. Both front tires and both

rear tires should be checked for the

following:

 A. Correct tire pressure

B. Same size and brand

C. Same tread depth

**OK  NOT OK**

**2.** Perform a dry-park test to check for any looseness in the steering and suspension

components such as:

A. Tie rods

B. Idler arms

C. Ball-joints

D. Control arm bushings

E. Loose or defective wheel bearings

**OK  NOT OK**

**3.** Check for proper ride height.

A. Front and rear

B. Left and right

**OK  NOT OK**