[ ]  1. Check service information for the specified starter current draw test procedure and specifications.

Evaluation (Enter number from 4, 3, 2, 1) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Meets ASE Task: A6 – C-1 – P-1 & A6 – C-2 – P-1

Time on Task:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Make/Model/Year:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VIN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Starter Voltage Drop/Current Draw Tests**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ***NOTE:*** Few vehicle manufacturers give starter current draw specifications with the starter installed on the vehicle. Use the chart below as a guideline regarding the range of the maximum allowable starter draw.

 4-cylinder engines = 150 to 185 amperes maximum (normally less than 100 A)

 6-cylinder engines = 160 to 200 amperes maximum (normally less than 125 A)

 8-cylinder engines = 185 to 250 amperes maximum (normally less than 150 A)

[ ]  2. Perform the starter current draw test following the manufacturer’s instructions.

 Results: \_\_\_\_\_\_\_\_ amperes

[ ]  3. Connect the voltmeter, as shown in the illustration, and crank the engine. Observe the voltmeter.

 [ ]  4. All test results should be less than 0.2 V (200 mV).

 [ ]  5. Based on the specifications and the test results, what is the needed action?

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

