**Inspect Power Steering Hoses and Fittings**

**Meets ASE Task:** (A4-B-15) P-2Inspect and replace power steering hoses and fittings.

**Name \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Time on Task \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Make/Model/Year \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ VIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Evaluation: 4 3 2 1**

**\_\_\_\_\_ 1.** Check the service information for the specified procedures, precautions, and torque

 specifications.



 A. Specified procedure: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 B. Specified precautions: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 C. Specified torque specifications \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_ 2.** Check the reason why the hoses and/or fittings are

 being replaced.

 \_\_\_\_ Leaking

 \_\_\_\_ Worn outside cover

 \_\_\_\_ Possible restriction as determined by testing

 \_\_\_\_ Recommended when replacing pump or

 gear assembly

 \_\_\_\_ Other (specify) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_ 3.** Which hose(s) or fitting(s) was replaced?

 \_\_\_\_ High-pressure hose and fitting

 \_\_\_\_ Low-pressure hose and fitting

 \_\_\_\_ Other (specify) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_