**Meets ASE Task:** (A5-D-5) P-1 Clean and inspect rotor and mounting surface; measure rotor thickness, thickness variation, and lateral runout; determine needed action. (A5-D-7) P-1 Refinish rotor on vehicle; measure final rotor thickness and compare with specifications.

Name:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Time on Task:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Make/Model/Year:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VIN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Evaluation (Enter number from 4, 3, 2, 1) :\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Brake Rotor Service**

Page 320

**[ ]  1.** Check service information for the exact specifications and procedures to follow when

 inspecting, measuring, and machining brake rotors. Describe specified procedures.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[ ]  2.** Measure the rotors and compare to factory specifications:

 Factory specification = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Measured rotor inside diameter = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **[ ]  OK** **[ ]  NOT OK**

**[ ]  3.** Machine the brake rotor using an on-vehicle lathe. **Instructor’s check \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**[ ]  4.** What is the measurement of the rotor after machining?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****